{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":15,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F9 / 2MXM-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM25F3V1B9 / FDXM25F3V1B9 / 2MXM50A2V1B","FDXM25F3V1B9 / FDXM25F3V1B9 / 2MXM40A2V1B","FDXM25F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM40A2V1B","FDXM25F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM50A2V1B","FDXM25F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / 2MXM50A2V1B","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM50A2V1B","FDXM35F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / 2MXM50A2V1B","FTXP20M5V1B9 / FDXM25F3V1B9 / 2MXM50A2V1B","FTXP20M5V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM50A2V1B","FTXP20M5V1B9 / FDXM50F3V1B9 / 2MXM50A2V1B","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM68A2V1B"]
["Kølekapacitet","Nom.","","kW","5.00","","","","","","","","","","6.8"]
["Varmekapacitet","Nom.","","kW","5.60","","","","","","","","","","8.60"]
["Nominel effektivitet","EER","","","3.21","","","","","","","","","","2.73"]
["","COP","","","3.66","","","","","","","","","","3.01"]
["","Årligt energiforbrug","","kWh","779","","","","","","","","","","1245"]
["","Direktiv om energimærkning","Køling","","A"]
["","","Opvarmning","","A"]
["Rumkøling","Energieffektivitetsklasse","","","A++","","","","","","","","","","A"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","5.00","","","","","","","","","","6.80"]
["","SEER","","","6.22","","","","","","","","","","5.43"]
["","Årligt energiforbrug","","kWh/a","281","","","","","","","","","","438"]
["Rumopvarmning (gennemsnitsklima)","Energieffektivitetsklasse","","","A","","","","","","","","","","A"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","4.20","","","","","","","","","","3.60"]
["","SCOP/A","","","3.80","","","","","","","","","","3.81"]
["","Pdh varmekapacitet ved -10°","","kW","2.92","","","","","","","","","","3.10"]
["Rumkøling (gennemsnitsklima)","Årligt energiforbrug","","kWh/a","1548","","","","","","","","","","1323"]
["Energieffektivitetsklasse","","","","A+++ ~ D","","","","","","","","","","A+++ ~ D"]
["Bemærkninger","","","","(1) - Nom. kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Nom. kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m."]
["","","","","(3) - Se separat tegning for driftsområde","(3) - Se separat tegning for driftsområde","(3) - Se separat tegning for driftsområde","(3) - Se separat tegning for driftsområde","(3) - Se separat tegning for driftsområde","(3) - Se separat tegning for driftsområde","(3) - Se separat tegning for driftsområde","(3) - Se separat tegning for driftsområde","(3) - Se separat tegning for driftsområde","(3) - Se separat tegning for driftsområde","(3) - Se separat tegning for driftsområde"]
["","","","","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data"]
["Kølekapacitet","Nom.","","kW","","4.00","4.00","5.00","5.00","5.00","5.00","4.50","5.00","5.00"]
["Nominel effektivitet","Årligt energiforbrug","","kWh","","563","556","769","712","760","704","628","729","716"]
["","EER","","","","3.55","3.60","3.25","3.51","3.29","3.55","3.58","3.43","3.49"]
["","COP","","","","4.13","4.17","3.64","3.61","3.62","3.61","3.68","3.69","3.72"]
["","Direktiv om energimærkning","Køling","","","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["","","Opvarmning","","","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Varmekapacitet","Nom.","","kW","","4.20","4.20","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60"]