{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":6,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F9 / RXS-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM50F3V1B9 / RXS50L2V1B","FDXM60F3V1B9 / RXS60L2V1B"]
["Kølekapacitet","Min.","","kW","1.70","1.70"]
["","Max.","","kW","5.30","6.50"]
["","Nom.","","kW","5.00","6.00"]
["Rørtilslutninger","Flydende","UD","mm","6.35","6.35"]
["","Gas","UD","mm","12.70","12.70"]
["","Dræn","OD","mm","VP20 (ekstern dia.26, intern dia. 20)","VP20 (ekstern dia.26, intern dia. 20)"]
["Nominel effektivitet","Årligt energiforbrug","","kWh","825","1,030"]
["","EER","","","3.03","2.91"]
["","COP","","","3.10","3.21"]
["","Direktiv om energimærkning","Køling","","B","C"]
["","","Opvarmning","","D","C"]
["Varmekapacitet","Nom.","","kW","5.80","7.00"]
["","Min.","","kW","1.70","1.70"]
["","Max.","","kW","6.00","8.00"]
["Bemærkninger","","","","(1) - Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m."]
["","","","","(3) - Se separat tegning for driftsområde","(3) - Se separat tegning for driftsområde"]
["","","","","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data"]