{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":7,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A / RZASG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / RZASG71M2V1B","FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / RZASG100M7V1B","FFA50A2VEB / FFA50A2VEB / RZASG100M7V1B"]
["Kølekapacitet","Nom.","","kW","6.80 (1)"]
["Rumkøling","SEER","","","6.12"]
["","Årligt energiforbrug","","kWh/å","389"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","6.80"]
["","Energieffektivitetsklasse","","","A++"]
["Rumopvarmning (gennemsnitsklima)","Kapacitet","Pdesign","kW","4.50"]
["","SCOP/A","","","3.84"]
["","Energieffektivitetsklasse","","","A"]
["","Årligt energiforbrug","","kWh/å","1,641"]
["Varmekapacitet","Nom.","","kW","7.50 (2)"]
["Bemærkninger","","","","(1) - Køling: T2: indendørs temp. 26,6 °CDB, 19,4 °CWB, udendørs temp. 48°CDB [Btu/hr/W]","(1) - Nom. kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Nom. kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m."]
["Outdoor unit","","","","","RZASG100M7V1B","RZASG100M7V1B"]
["Kølekapacitet","Nom.","","kW","","9.50","9.50"]
["Varmekapacitet","Nom.","","kW","","10.8","10.8"]
["Rumkøling","Energieffektivitetsklasse","","","","A++","A"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","","9.50","9.50"]
["","SEER","","","","6.24","5.49"]
["","Årligt energiforbrug","","kWh/å","","533","606"]
["Rumopvarmning (gennemsnitsklima)","Energieffektivitetsklasse","","","","A","A"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","","6.00","6.00"]
["","SCOP/A","","","","3.82","3.90"]
["Rumkøling (gennemsnitsklima)","Årligt energiforbrug","","kWh/å","","2199","2154"]