{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A(9) / RXS-L3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA35AVEB9 / RXS35L3V1B","FHA35AVEB99 / RXS35L3V1B"]
["Kølekapacitet","Nom.","","kW","3.40","3.40"]
["Rumkøling","Årligt energiforbrug","","kWh/å","","193"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","","3.40"]
["Rumopvarmning (gennemsnitsklima)","Kapacitet","Pdesign","kW","","3.10"]
["","Årligt energiforbrug","","kWh/å","","981"]
["Nominel effektivitet","Årligt energiforbrug","","kWt","459","459"]
["","EER","","","3.70","3.70"]
["","COP","","","4.08","4.08"]
["","Direktiv om energimærkning","Køling","","A","A"]
["","","Opvarmning","","A","A"]
["Varmekapacitet","Nom.","","kW","4.00","4.00"]
["Bemærkninger","","","","(1) - \"Code du travail\" anvendelser er ikke-offentlige bygninger (f.eks. kontorer).","(1) - Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m."]
["","","","","(3) - Se separat tegning for driftsområde","(3) - Se separat tegning for driftsområde"]
["","","","","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data"]
["Rumkøling","SEER","","","","6.18"]
["","Energieffektivitetsklasse","","","","A++"]
["Rumopvarmning (gennemsnitsklima)","SCOP/A","","","","4.43"]
["","Energieffektivitetsklasse","","","","A+"]