{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A / RXM-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA50AVEB / RXM50N2V1B","FHA60AVEB / RXM60N2V1B"]
["Kølekapacitet","Nom.","","kW","5.00","5.70"]
["Space cooling","Årligt energiforbrug","","kWh/å","","328"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","","5.70"]
["Rumopvarmning (gennemsnitsklima)","Kapacitet","Pdesign","kW","","4.71"]
["","Årligt energiforbrug","","kWh/å","","1,704"]
["Nominel effektivitet","Årligt energiforbrug","","kWh","780","867"]
["","EER","","","3.21","3.29"]
["","COP","","","3.35","3.32"]
["","Direktiv om energimærkning","Køling","","A","A"]
["","","Opvarmning","","C","C"]
["Varmekapacitet","Nom.","","kW","6.00","7.20"]
["Bemærkninger","","","","(1) - Se separat tegning for driftsområde","(1) - Se separat tegning for driftsområde"]
["","","","","(2) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(2) - Se særskilte tegninger med de elektriske data"]
["","","","","(3) - Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(3) - Nom. kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m."]
["","","","","(4) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(4) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m."]
["Space cooling","Energieffektivitetsklasse","","","","A+"]
["","SEER","","","","6.08"]
["Rumopvarmning (gennemsnitsklima)","Energieffektivitetsklasse","","","","A"]
["","SCOP/A","","","","3.87"]