{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":13,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A / RZAG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZAG71M7Y1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZAG71M7Y1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZAG71M7Y1B","FHA71AVEB / RZAG71M7Y1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZAG100M7Y1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZAG100M7Y1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZAG100M7Y1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZAG100M7Y1B","FHA71AVEB / FHA71AVEB / RZAG100M7Y1B"]
["Kølekapacitet","Nom.","","kW","","","","","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)"]
["Rumkøling","Årligt energiforbrug","","kWh/a","","","","","327","316","368","386","352"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","","","","","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50"]
["Rumopvarmning (gennemsnitsklima)","Kapacitet","Pdesign","kW","","","","","7.80","7.80","7.80","7.80","7.80"]
["","Årligt energiforbrug","","kWh/a","","","","","2,256","2,252","2,309","2,405","2,359"]
["Varmekapacitet","Nom.","","kW","","","","","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)"]
["Udendørs enhed","","","","RZAG71M7Y1B","RZAG71M7Y1B","RZAG71M7Y1B","RZAG71M7Y1B"]
["Kølekapacitet","Nom.","","kW","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)"]
["Varmekapacitet","Nom.","","kW","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)"]
["Rumkøling","Energieffektivitetsklasse","","","A++","A++","A++","A++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","6.80","6.80","6.80","6.80"]
["","SEER","","","6.55","7.80","7.58","7.11"]
["","Årligt energiforbrug","","kWh/a","363","305","314","335"]
["Rumopvarmning (gennemsnitsklima)","Energieffektivitetsklasse","","","A+","A+","A+","A+"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","4.70","4.70","4.70","4.70"]
["","SCOP/A","","","4.32","4.43","4.33","4.32"]
["Rumkøling (gennemsnitsklima)","Årligt energiforbrug","","kWh/a","1523","1485","1520","1523"]
["Energieffektivitetsklasse","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Bemærkninger","","","","(1) - Nom. kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Køling: T2: indendørs temp. 26,6 °CDB, 19,4 °CWB, udendørs temp. 48°CDB [Btu/hr/W]","(1) - Nom. kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Køling: T2: indendørs temp. 26,6 °CDB, 19,4 °CWB, udendørs temp. 48°CDB [Btu/hr/W]","(1) - Nom. kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Køling: T2: indendørs temp. 26,6 °CDB, 19,4 °CWB, udendørs temp. 48°CDB [Btu/hr/W]","(1) - Nom. kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Køling: T2: indendørs temp. 26,6 °CDB, 19,4 °CWB, udendørs temp. 48°CDB [Btu/hr/W]","(1) - Nom. kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m."]
["Rumkøling","SEER","","","","","","","10.2","10.5","9.04","8.62","9.44"]
["","Energieffektivitetsklasse","","","","","","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Rumopvarmning (gennemsnitsklima)","SCOP/A","","","","","","","4.84","4.85","4.73","4.54","4.63"]
["","Energieffektivitetsklasse","","","","","","","A++","A++","A++","A+","A++"]