{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHQ-C / RR-BV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHQ71CAVEB / RR71B8V3B","FHQ100CAVEB / RR100B8V3B"]
["Kølekapacitet","Nom.","","kW","7.1 (3)","9.8 (3)"]
["Rørtilslutninger","Flydende","OD","mm","9.52","9.52"]
["","Gas","UD","mm","15.9","15.9"]
["","Dræn","OD","mm","26","26"]
["Nominel effektivitet","EER","","","2.63","2.61"]
["","Årligt energiforbrug","","kWt","1,350","1,875"]
["","Direktiv om energimærkning","Køling","","D","D"]
["Bemærkninger","","","","(1) - Årligt energiforbrug: baseret på gennemsnitlig brug på 500 driftstimer per år med fuld belastning (nominelle betingelser)","(1) - Årligt energiforbrug: baseret på gennemsnitlig brug på 500 driftstimer per år med fuld belastning (nominelle betingelser)"]
["","","","","(2) - Energimærke: skala fra A (mest effektiv) til G (mindst effektiv)","(2) - Energimærke: skala fra A (mest effektiv) til G (mindst effektiv)"]
["","","","","(3) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(3) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m"]
["","","","","(4) - Nominel effektivitet: Køling ved 35°/27° nominel belastning, opvarmning ved 7°/20° nominel belastning","(4) - Nominel effektivitet: Køling ved 35°/27° nominel belastning, opvarmning ved 7°/20° nominel belastning"]