{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":9,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FNA-A9 / RZQSG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / RZQSG100L8Y1B","FNA50A2VEB9 / FNA50A2VEB9 / RZQSG100L8Y1B","FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / RZQSG125L8Y1B","FNA50A2VEB9 / FNA50A2VEB9 / FNA50A2VEB9 / RZQSG125L8Y1B","FNA60A2VEB9 / FNA60A2VEB9 / RZQSG125L8Y1B"]
["Kølekapacitet","Nom.","","kW","9.5","9.5","12.0","12.0","12.0"]
["Rumkøling","SEER","","","4.80","5.10","4.80","4.80","4.80"]
["","Årligt energiforbrug","","kWh/å","693","652","875","875","875"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00"]
["","Energieffektivitetsklasse","","","B","A","B","B","B"]
["Rumopvarmning (gennemsnitsklima)","Kapacitet","Pdesign","kW","7.10","7.60","7.60","7.60","7.60"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80"]
["","Energieffektivitetsklasse","","","A","A","A","A","A"]
["","Årligt energiforbrug","","kWh/å","2,616","2,800","2,800","2,800","2,800"]
["Nominel effektivitet","Årligt energiforbrug","","kWh","1,855","1,573","2,335","2,034","2,439"]
["","EER","","","2.56","3.02","2.57","2.95","2.46"]
["","COP","","","2.66","3.26","2.90","3.44","3.08"]
["","Direktiv om energimærkning","Køling","","E","B","E","C","E"]
["","","Opvarmning","","E","C","D","B","D"]
["Varmekapacitet","Nom.","","kW","10.8","10.8","13.5","13.5","13.5"]
["Bemærkninger","","","","(1) - Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m."]
["","","","","(3) - Se separat tegning for driftsområde","(3) - Se separat tegning for driftsområde","(3) - Se separat tegning for driftsområde","(3) - Se separat tegning for driftsområde","(3) - Se separat tegning for driftsområde"]
["","","","","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data"]