{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXF-F / RXF-D"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXF50F5V1B / RXF50D5V1B","FTXF60F2V1B / RXF60D5V1B","FTXF71F2V1B / RXF71D5V1B"]
["Outdoor unit","","","","RXF50D5V1B"]
["Kølekapacitet","Min.","","kW","1.70","1.7","2.3"]
["","Nom.","","kW","5","6","7.1"]
["","Max.","","kW","6","7","7.3"]
["Varmekapacitet","Min.","","kW","1.70","1.7","2.3"]
["","Nom.","","kW","6","6.4","8.2"]
["","Max.","","kW","7.70","8","9"]
["Nominel effektivitet","EER","","","3.33","3.25","2.56"]
["","COP","","","3.71","3.93","3.15"]
["","Årligt energiforbrug","","kWh","282","923","1387"]
["","Direktiv om energimærkning","Køling","","A","A","E"]
["","","Opvarmning","","A","A","A"]
["Rumkøling","Energieffektivitetsklasse","","","A++","A++","A"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","5","6","7.1"]
["","SEER","","","6.21","6.15","5.15"]
["","Årligt energiforbrug","","kWh/a","282","342","483"]
["Rumopvarmning (gennemsnitsklima)","Energieffektivitetsklasse","","","A+","A+","A"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","4.60","4.8","6.2"]
["","SCOP/A","","","4.06","4.06","3.81"]
["","Pdh varmekapacitet ved -10°","","kW","4.07","4.24","5.02"]
["Rumkøling (gennemsnitsklima)","Årligt energiforbrug","","kWh/a","1,585","1654","2275"]
["Bemærkninger","","","","(1) - Nom. kølekap. er baseret på: i.dør temp.: 27°CDB, 19°CWB, u.dør temp.: 35°CDB, tilsv. kølemiddelrør: 5 m, niveauforskel: 0 m. Data for serier med høj effektivitet, Eurovent godkendt","(1) - Nom. kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Nom. kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m."]
["","","","","(2) - Nom. varmekap. er baseret på: i.dør temp.: 20°CDB, u.dør temp.: 7°CDB, 6°CWB, tilsv. kølemiddelrør: 5 m, niveauforskel: 0 m. Data for serier med stand. effektivitet","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m."]
["","","","","(3) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(3) - Se separat tegning for driftsområde","(3) - Se separat tegning for driftsområde"]
["Energieffektivitetsklasse","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Bemærkninger","","","","","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data"]