{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":21,"n_cols":8,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXJ-MS / RXJ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXJ20MV1BS / RXJ20A5V1B","FTXJ25MV1BS / RXJ25A5V1B","FTXJ35MV1BS / RXJ35A5V1B","FTXJ50MV1BS / RXJ50A2V1B"]
["Kølekapacitet","Min.","","kW","","","","1.40"]
["","Nom.","","kW","2.30","2.40","3.50","4.80"]
["","Max.","","kW","","","","5.50"]
["Varmekapacitet","Min.","","kW","","","","1.10"]
["","Nom.","","kW","2.50","3.20","4.00","5.80"]
["","Max.","","kW","","","","7.00"]
["Nominel effektivitet","Årligt energiforbrug","","kWt","248","254","428"]
["","COP","","","5.00","4.57","4.04","3.65"]
["","EER","","","4.64","4.73","4.09","3.35"]
["","Direktiv om energimærkning","Køling","","A","A","A","A"]
["","","Opvarmning","","A","A","A","A"]
["Bemærkninger","","","","(1) - Se separat tegning for driftsområde","(1) - Se separat tegning for driftsområde","(1) - Se separat tegning for driftsområde","(1) - Se særskilte tegninger med de elektriske data"]
["","","","","(2) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(2) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(2) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(2) - Køling: T2: indendørs temp. 26,6 °CDB, 19,4 °CWB, udendørs temp. 48°CDB [Btu/hr/W]"]
["","","","","(3) - Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(3) - Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(3) - Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(3) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m."]
["","","","","(4) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(4) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(4) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m."]