{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":12,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-R / 2MXM-A8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM25R5V1B / FTXM25R5V1B / 2MXM50A2V1B8","FTXM25R2V1B / FTXM25R2V1B / 2MXM50A2V1B8","FTXM35R5V1B / FTXM35R5V1B / 2MXM68A2V1B8","FTXM35R2V1B / FTXM35R2V1B / 2MXM68A2V1B8","FTXM20R5V1B / FTXM50R2V1B / 2MXM68A2V1B8","FTXM20R2V1B / FTXM50R2V1B / 2MXM68A2V1B8","FTXM25R5V1B / FTXM42R5V1B / 2MXM68A2V1B8","FTXM25R2V1B / FTXM42R2V1B / 2MXM68A2V1B8"]
["Kølekapacitet","Nom.","","kW","5.00","5.00","6.8","6.8","6.8","6.8","6.7","6.7"]
["Varmekapacitet","Nom.","","kW","5.60","5.60","8.60","8.60","8.60","8.60","8.30","8.30"]
["Nominel effektivitet","EER","","","4.01","4.01","3.94","3.94","3.59","3.59","3.74","3.74"]
["","COP","","","4.08","4.08","3.81","3.81","3.82","3.82","3.95","3.95"]
["","Årligt energiforbrug","","kWh","623","623","863","863","947","947","896","896"]
["","Direktiv om energimærkning","Køling","","A","A"]
["","","Opvarmning","","A","A"]
["Rumkøling","Energieffektivitetsklasse","","","A+++","A+++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","5.00","5.00","6.80","6.80","6.80","6.80","6.70","6.70"]
["","SEER","","","8.53","8.53","6.97","6.97","6.75","6.75","6.94","6.94"]
["","Årligt energiforbrug","","kWh/a","205","205","342","342","353","353","338","338"]
["Rumopvarmning (gennemsnitsklima)","Energieffektivitetsklasse","","","A++","A++","A+","A+","A","A","A","A"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","4.20","4.20","4.80","4.80","4.50","4.50","4.30","4.30"]
["","SCOP/A","","","4.61","4.61","4.00","4.00","3.90","3.90","3.86","3.86"]
["","Pdh varmekapacitet ved -10°","","kW","3.20","3.20","3.73","3.73","3.55","3.55","3.41","3.41"]
["Rumkøling (gennemsnitsklima)","Årligt energiforbrug","","kWh/a","1,275","1,275","1,680","1,680","1,614","1,614","1,560","1,560"]
["Bemærkninger","","","","(1) - Nom. kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Nom. kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Nom. kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Nom. kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Nom. kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Nom. kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Nom. kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Nom. kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m."]
["","","","","(3) - Se separat tegning for driftsområde","(3) - Se separat tegning for driftsområde","(3) - Se separat tegning for driftsområde","(3) - Se separat tegning for driftsområde","(3) - Se separat tegning for driftsområde","(3) - Se separat tegning for driftsområde","(3) - Se separat tegning for driftsområde","(3) - Se separat tegning for driftsområde"]
["","","","","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data"]