{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":7,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXP-M / RXP-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXP50M2V1B / RXP50N5V1B","FTXP60M2V1B / RXP60N5V1B","FTXP71M2V1B / RXP71N5V1B"]
["Kølekapacitet","Min.","","kW","1.7","1.7"]
["","Nom.","","kW","5.0","6.0"]
["","Max.","","kW","6.0","7.0"]
["Varmekapacitet","Min.","","kW","1.7","1.7"]
["","Nom.","","kW","6.0","7.0"]
["","Max.","","kW","7.7","8.0"]
["Nominel effektivitet","Årligt energiforbrug","","kWh","693","912"]
["","COP","","","3.80","3.63"]
["","EER","","","3.61","3.29"]
["","Direktiv om energimærkning","Køling","","A","A"]
["","","Opvarmning","","A","A"]
["Bemærkninger","","","","(1) - Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Nom. kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m."]
["Kølekapacitet","Min.","","kW","","","2.3"]
["","Nom.","","kW","","","7.1"]
["","Max.","","kW","","","7.3"]
["Varmekapacitet","Min.","","kW","","","2.3"]
["","Nom.","","kW","","","8.2"]
["","Max.","","kW","","","9.0"]
["Nominel effektivitet","EER","","","","","2.64"]
["","COP","","","","","3.19"]
["","Årligt energiforbrug","","kWh","","","1345"]
["","Direktiv om energimærkning","Køling","","","","D"]
["","","Opvarmning","","","","D"]
["Rumkøling","Energieffektivitetsklasse","","","","","A++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","","","7.1"]
["","SEER","","","","","6.20"]
["","Årligt energiforbrug","","kWh/a","","","401"]
["Rumopvarmning (gennemsnitsklima)","Energieffektivitetsklasse","","","","","A+"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","","","6.20"]
["","SCOP/A","","","","","4.01"]
["","Pdh varmekapacitet ved -10°","","kW","","","4.24"]
["Rumkøling (gennemsnitsklima)","Årligt energiforbrug","","kWh/a","","","2166"]
["Energieffektivitetsklasse","","","","","","A+++ ~ D"]