{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FUQ-C / RR-BW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FUQ71CVEB / RR71B8W1B","FUQ100CVEB / RR100B8W1B","FUQ125CVEB / RR125B8W1B"]
["Kølekapacitet","Nom.","","kW","7.1 (3)","10.0 (3)","12.2 (3)"]
["Nominel effektivitet","EER","","","2.68","2.65","2.67"]
["","Årligt energiforbrug","","kWt","1,325","1,890","2,285"]
["","Direktiv om energimærkning","Køling","","D","D","D"]
["Bemærkninger","","","","(1) - Energimærke: skala fra A (mest effektiv) til G (mindst effektiv)","(1) - Energimærke: skala fra A (mest effektiv) til G (mindst effektiv)","(1) - Energimærke: skala fra A (mest effektiv) til G (mindst effektiv)"]
["","","","","(2) - Årligt energiforbrug: baseret på gennemsnitlig brug på 500 driftstimer per år med fuld belastning (nominelle betingelser)","(2) - Årligt energiforbrug: baseret på gennemsnitlig brug på 500 driftstimer per år med fuld belastning (nominelle betingelser)","(2) - Årligt energiforbrug: baseret på gennemsnitlig brug på 500 driftstimer per år med fuld belastning (nominelle betingelser)"]
["","","","","(3) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35 °CDB; svarende til rørlængden: 7,5 m (vandret); niveauforskel: 0 m","(3) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35 °CDB; svarende til rørlængden: 7,5 m (vandret); niveauforskel: 0 m","(3) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35 °CDB; svarende til rørlængden: 7,5 m (vandret); niveauforskel: 0 m"]
["","","","","(4) - Da den er i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-11, kan det være nødvendigt at kontakte operatøren for forhandlernetværket for at sikre, at udstyret kun bliver tilkoblet til en forsyning med Zsys (systemimpedans) ≤ Zmax.","(4) - Da den er i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-11, kan det være nødvendigt at kontakte operatøren for forhandlernetværket for at sikre, at udstyret kun bliver tilkoblet til en forsyning med Zsys (systemimpedans) ≤ Zmax.","(4) - Da den er i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-11, kan det være nødvendigt at kontakte operatøren for forhandlernetværket for at sikre, at udstyret kun bliver tilkoblet til en forsyning med Zsys (systemimpedans) ≤ Zmax."]
["","","","","(5) - Europæisk/international teknisk standard sætter grænserne for spændingsændringer, spændingssvingninger og flimmer i offentlige lav-spændingsforsyningssystemer for udstyr med normeret effekt ≤ 75A.","(5) - Europæisk/international teknisk standard sætter grænserne for spændingsændringer, spændingssvingninger og flimmer i offentlige lav-spændingsforsyningssystemer for udstyr med normeret effekt ≤ 75A.","(5) - Europæisk/international teknisk standard sætter grænserne for spændingsændringer, spændingssvingninger og flimmer i offentlige lav-spændingsforsyningssystemer for udstyr med normeret effekt ≤ 75A."]
["","","","","(6) - Systemets impedans","(6) - Systemets impedans","(6) - Systemets impedans"]
["","","","","(7) - Udstyret er i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for ensartet strøm produceret af udstyr tilsluttet til offentligt lavspændingssystem med indgående strøm > 16A og ≤ 75A per fase","(7) - Udstyret er i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for ensartet strøm produceret af udstyr tilsluttet til offentligt lavspændingssystem med indgående strøm > 16A og ≤ 75A per fase","(7) - Udstyret er i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for ensartet strøm produceret af udstyr tilsluttet til offentligt lavspændingssystem med indgående strøm > 16A og ≤ 75A per fase"]
["","","","","(8) - Kortslutningseffekt","(8) - Kortslutningseffekt","(8) - Kortslutningseffekt"]
["","","","","(9) - Nominel effektivitet: Køling ved 35°/27° nominel belastning, opvarmning ved 7°/20° nominel belastning","(9) - Nominel effektivitet: Køling ved 35°/27° nominel belastning, opvarmning ved 7°/20° nominel belastning","(9) - Nominel effektivitet: Køling ved 35°/27° nominel belastning, opvarmning ved 7°/20° nominel belastning"]