{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":12,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXM-A / RXM-R"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVXM25A2V1B / RXM25R5V1B","FVXM25A3V1B / RXM25R5V1B","FVXM35A2V1B / RXM35R5V1B","FVXM35A3V1B / RXM35R5V1B","FVXM50A2V1B / RXM50R2V1B","FVXM50A2V1B / RXM50R5V1B","FVXM50A3V1B / RXM50R2V1B","FVXM50A3V1B / RXM50R5V1B"]
["Kølekapacitet","Min.","","kW","1.30","","1.40","","1.40","1.40"]
["","Max.","","kW","3.50","","4.00","","5.80","5.80"]
["","Nom.","","kW","2.40","","3.40","","5.00","5.00"]
["Nominel effektivitet","Årligt energiforbrug","","kWt","268","","424","","656","656"]
["","EER","","","4.47","","4.01","","3.81","3.81"]
["","COP","","","4.55","","3.90","","3.81","3.81"]
["","Direktiv om energimærkning","Køling","","A","","A","","A","A"]
["","","Opvarmning","","A","","A","","A","A"]
["Varmekapacitet","Nom.","","kW","3.40","","4.50","","5.80","5.80"]
["","Min.","","kW","1.30","","1.40","","1.40","1.40"]
["","Max.","","kW","4.70","","5.80","","8.10","8.10"]
["Bemærkninger","","","","(1) - Nom. kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","","(1) - Nom. kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","","(1) - Nom. kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Nom. kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m."]
["","","","","(3) - Se separat tegning for driftsområde","","(3) - Se separat tegning for driftsområde","","(3) - Se separat tegning for driftsområde","(3) - Se separat tegning for driftsområde"]
["","","","","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data"]
["Kølekapacitet","Min.","","kW","","1.30","","1.40","","","1.40","1.40"]
["","Nom.","","kW","","2.40","","3.40","","","5.00","5.00"]
["","Max.","","kW","","3.50","","4.00","","","5.80","5.80"]
["Varmekapacitet","Min.","","kW","","1.30","","1.40","","","1.40","1.40"]
["","Nom.","","kW","","3.40","","4.50","","","5.80","5.80"]
["","Max.","","kW","","4.70","","5.80","","","8.10","8.10"]
["Nominel effektivitet","EER","","","","4.47","","4.01","","","3.81","3.81"]
["","COP","","","","4.55","","3.90","","","3.81","3.81"]
["","Årligt energiforbrug","","kWt","","268","","424","","","656","656"]
["","Direktiv om energimærkning","Køling","","","A","","A","","","A","A"]
["","","Opvarmning","","","A","","A","","","A","A"]
["Rumkøling","Energieffektivitetsklasse","","","","A+++","","A++","","","A++","A++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","","2.40","","3.40","","","5.00","5.00"]
["","SEER","","","","8.55","","8.11","","","7.30","7.30"]
["","Årligt energiforbrug","","kWh/å","","98","","147","","","240","240"]
["Rumopvarmning (gennemsnitsklima)","Energieffektivitetsklasse","","","","A++","","A++","","","A+","A+"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","","2.30","","2.80","","","4.10","4.10"]
["","SCOP/A","","","","4.65","","4.63","","","4.31","4.31"]
["","Pdh varmekapacitet ved -10°","","kW","","2.03","","2.34","","","3.58","3.58"]
["Rumkøling (gennemsnitsklima)","Årligt energiforbrug","","kWh/å","","693","","847","","","1,330","1,330"]