{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXM-A / RXM-R9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVXM25A2V1B / RXM25R5V1B9","FVXM25A3V1B / RXM25R5V1B9","FVXM35A2V1B / RXM35R5V1B9","FVXM35A3V1B / RXM35R5V1B9"]
["Kølekapacitet","Min.","","kW","1.30","","1.40","1.40"]
["","Max.","","kW","3.50","","4.00","4.00"]
["","Nom.","","kW","2.40","","3.40","3.40"]
["Nominel effektivitet","Årligt energiforbrug","","kWt","268","","424","424"]
["","EER","","","4.47","","4.01","4.01"]
["","COP","","","4.55","","3.90","3.90"]
["","Direktiv om energimærkning","Køling","","A","","A","A"]
["","","Opvarmning","","A","","A","A"]
["Varmekapacitet","Nom.","","kW","3.40","","4.50","4.50"]
["","Min.","","kW","1.30","","1.40","1.40"]
["","Max.","","kW","4.70","","5.80","5.80"]
["Bemærkninger","","","","(1) - Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","","(1) - Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m."]
["","","","","(3) - Se separat tegning for driftsområde","","(3) - Se separat tegning for driftsområde","(3) - Se separat tegning for driftsområde"]
["","","","","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data"]
["Kølekapacitet","Min.","","kW","","1.30"]
["","Nom.","","kW","","2.40"]
["","Max.","","kW","","3.50"]
["Varmekapacitet","Min.","","kW","","1.30"]
["","Nom.","","kW","","3.40"]
["","Max.","","kW","","4.70"]
["Nominel effektivitet","EER","","","","4.47"]
["","COP","","","","4.55"]
["","Årligt energiforbrug","","kWt","","268"]
["","Direktiv om energimærkning","Køling","","","A"]
["","","Opvarmning","","","A"]
["Rumkøling","Energieffektivitetsklasse","","","","A+++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","","2.40"]
["","SEER","","","","8.55"]
["","Årligt energiforbrug","","kWh/å","","98"]
["Rumopvarmning (gennemsnitsklima)","Energieffektivitetsklasse","","","","A++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","","2.30"]
["","SCOP/A","","","","4.65"]
["","Pdh varmekapacitet ved -10°","","kW","","2.03"]
["Rumkøling (gennemsnitsklima)","Årligt energiforbrug","","kWh/å","","693"]