{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":8,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","LREN-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","LREN10A7Y1B","LREN12A7Y1B","LREN8A7Y1B"]
["Kølekapacitet","Lavtemperatur","","kW","kW","13.5 (3)","15.5 (3)","11.2 (3)"]
["","Middeltemperatur","","kW","kW","23.1 (4)","26.3 (4)","19.8 (4)"]
["Power input","Lavtemperatur","","Nom.","kW","14.1 (3)","16.9 (3)","11.6 (3)"]
["","Middeltemperatur","","Nom.","kW","13.2 (4)","15.5 (4)","10.7 (4)"]
["COP","Low temperature","","Nom.","","0.96 (3)","0.92 (3)","0.97 (3)"]
["","Medium temperature","","Nom.","","1.75 (4)","1.69 (4)","1.86 (4)"]
["Kabinet","Farve","","","","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid"]
["Mål","Unit","","Height","mm","1,680","1,680","1,680"]
["","","","Width","mm","1,930","1,930","1,930"]
["","","","Depth","mm","765","765","765"]
["Vægt","Unit","","","kg","547","547","547"]
["Ventilator","Type","","","","Propelventilator","Propelventilator","Propelventilator"]
["","Mængde","","","","3","3","3"]
["","Luftmængde","Køle","Nom.","m³/min","285 (6)","315 (6)","285 (6)"]
["Ventilatormotor","Output","","","W","750","750","750"]
["","Drev","","","","Direkte drev","Direkte drev","Direkte drev"]
["Varmeveksler","Type","","","","Cross fin coil (waffle louver fins and Hi-X tubes)","Cross fin coil (waffle louver fins and Hi-X tubes)","Cross fin coil (waffle louver fins and Hi-X tubes)"]
["Kølemiddel","Type","","","","R744 (CO2)","R744 (CO2)","R744 (CO2)"]
["","GWP","","","","1.0","1.0","1.0"]
["","Opladning","","","kg","0.00 (7)","0.00 (7)","0.00 (7)"]
["Standardtilbehør","Installationsvejledning","","","","1","1","1"]
["","Betjeningsvejledning","","","","1","1","1"]
["","Overensstemmelseserklæring","","","","1","1","1"]
["","Generelle sikkerhedsforholdsregler","","","","1","1","1"]
["","Ekstra sæt rør","","","","1","1","1"]
["","Safety valve pipe","","","","1","1","1"]
["","Safety valve","","","","1","1","1"]
["","Stop valve body insulation","","","","1","1","1"]
["","Stop valve cap insulation","","","","1","1","1"]
["Power supply","Fase","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Frekvens","","","Hz","50","50","50"]
["","Strømspænding","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Bemærkninger","","","","","(1) - Mindste belastning af hver enkelt køle indendørs enhed: 3 KW (for drift ved middel temperatur)","(1) - Mindste belastning af hver enkelt køle indendørs enhed: 3 KW (for drift ved middel temperatur)","(1) - Mindste belastning af hver enkelt køle indendørs enhed: 3 KW (for drift ved middel temperatur)"]
["","","","","","(2) - Mindste belastning af hver enkelt køle indendørs enhed: 2 KW (for drift ved lav temperatur).","(2) - Mindste belastning af hver enkelt køle indendørs enhed: 2 KW (for drift ved lav temperatur).","(2) - Mindste belastning af hver enkelt køle indendørs enhed: 2 KW (for drift ved lav temperatur)."]
["","","","","","(3) - Nominelle betingelser: Mætningstemperatur svarende til sugetryk: -35°C (LT), udendørs temp. 32°C, udsugning SH 10K.","(3) - Nominelle betingelser: Mætningstemperatur svarende til sugetryk: -35°C (LT), udendørs temp. 32°C, udsugning SH 10K.","(3) - Nominelle betingelser: Mætningstemperatur svarende til sugetryk: -35°C (LT), udendørs temp. 32°C, udsugning SH 10K."]
["","","","","","(4) - Nominelle betingelser: Mætningstemperatur svarende til sugetryk: -10°C (MT), udendørs temp. 32°C, udsugning SH 10K","(4) - Nominelle betingelser: Mætningstemperatur svarende til sugetryk: -10°C (MT), udendørs temp. 32°C, udsugning SH 10K","(4) - Nominelle betingelser: Mætningstemperatur svarende til sugetryk: -10°C (MT), udendørs temp. 32°C, udsugning SH 10K"]
["","","","","","(5) - Hver kompressor er udstyret med 1 akkumulator på 0,909 liter.","(5) - Hver kompressor er udstyret med 1 akkumulator på 0,909 liter.","(5) - Hver kompressor er udstyret med 1 akkumulator på 0,909 liter."]
["","","","","","(6) - Udendørs enhed samlet luftstrøm","(6) - Udendørs enhed samlet luftstrøm","(6) - Udendørs enhed samlet luftstrøm"]
["","","","","","(7) - Enheden er ikke påfyldt kølemiddel. Der er en minimal restmængde, der stammer fra kvalitetskontrollen på fabrikken","(7) - Enheden er ikke påfyldt kølemiddel. Der er en minimal restmængde, der stammer fra kvalitetskontrollen på fabrikken","(7) - Enheden er ikke påfyldt kølemiddel. Der er en minimal restmængde, der stammer fra kvalitetskontrollen på fabrikken"]
["","","","","","(8) - Kompressor 1","(8) - Kompressor 1","(8) - Kompressor 1"]
["","","","","","(9) - Kompressor 2","(9) - Kompressor 2","(9) - Kompressor 2"]
["","","","","","(10) - Kompressor 3","(10) - Kompressor 3","(10) - Kompressor 3"]
["","","","","","(11) - Enhedens påfyldning fra fabrikkens side","(11) - Enhedens påfyldning fra fabrikkens side","(11) - Enhedens påfyldning fra fabrikkens side"]
["","","","","","(12) - Data for lydtryk: Målt 1 m foran enheden, i 1,5 m højde. Ved nominelle driftsforhold - Middel fordampningstemperatur (MT)","(12) - Data for lydtryk: Målt 1 m foran enheden, i 1,5 m højde. Ved nominelle driftsforhold - Middel fordampningstemperatur (MT)","(12) - Data for lydtryk: Målt 1 m foran enheden, i 1,5 m højde. Ved nominelle driftsforhold - Middel fordampningstemperatur (MT)"]
["","","","","","(13) - For MT (Medium Temperature) Operation","(13) - For MT (Medium Temperature) Operation","(13) - For MT (Medium Temperature) Operation"]
["","","","","","(14) - For LT (Low Temperature) Operation","(14) - For LT (Low Temperature) Operation","(14) - For LT (Low Temperature) Operation"]
["","","","","","(15) - Kompressor 1: 2Y190CPCY1P#C; Kompressor 2: 2Y190CPCY1P#C; Kompressor 3: 2Y190CPDY1P#C","(15) - Kompressor 1: 2Y190CPCY1P#C; Kompressor 2: 2Y190CPCY1P#C; Kompressor 3: 2Y190CPDY1P#C","(15) - Kompressor 1: 2Y190CPCY1P#C; Kompressor 2: 2Y190CPCY1P#C; Kompressor 3: 2Y190CPDY1P#C"]
["","","","","","(16) - Kun K65 (eller tilsvarende) med designtryk Det er tilladt at bruge 90 bar til kølemiddelrørføringer.","(16) - Kun K65 (eller tilsvarende) med designtryk Det er tilladt at bruge 90 bar til kølemiddelrørføringer.","(16) - Kun K65 (eller tilsvarende) med designtryk Det er tilladt at bruge 90 bar til kølemiddelrørføringer."]
["","","","","","(17) - For alle LRNUN5A7Y1-specifikationer henvises til den tilhørende MDM-tegning","(17) - For alle LRNUN5A7Y1-specifikationer henvises til den tilhørende MDM-tegning","(17) - For alle LRNUN5A7Y1-specifikationer henvises til den tilhørende MDM-tegning"]