{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":49,"n_cols":6,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","MC55W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","MC55WVM"]
["Type","","","","","Luftrenser"]
["Anvendelse","","","","","Gulvmodeller"]
["Kabinet","Farve","","","","Hvid"]
["Mål","Enhed","","Højde","mm","500"]
["","","","Bredde","mm","270"]
["","","","Dybde","mm","270"]
["Vægt","Enhed","","","kg","6.8"]
["Anvendeligt rumareal","m²","","","","41 (1), 82 (2)"]
["CADR","m³/t","","","","320"]
["Luftrensningsfunktion","Indgangseffekt","","Turbo","kW","0.037"]
["","","","M","kW","0.015"]
["","","","L","kW","0.010"]
["","","","Lydsvag","kW","0.008"]
["Lydtryk","Luftrensningsfunktion","","Turbo","dBA","53"]
["","","","Mellem","dBA","39"]
["","","","Lav","dBA","29"]
["","","","Lydsvag","dBA","19"]
["Ventilator","Luftmængde","Luftrensningsfunktion","Turbo","m³/t","330"]
["","","","Mellem","m³/t","192"]
["","","","Lav","m³/t","120"]
["","","","Lydsvag","m³/t","66"]
["Støvsamlingsmetode","","","","","Elektrostatisk HEPA-filter"]
["Lugtfjernelsesmetode","","","","","Flash streamer + Lugtfjernende katalysator"]
["Sikkerhedsudstyr","Element","","01","","Safety switch (Operation stops when the Streamer unit cover is open)"]
["Standardtilbehør","Fjernbetjening","","","","1"]
["","Holder til fjernbetjening","","","","1"]
["","Elektrostatisk HEPA-filter","","","","1"]
["","Lugtfjernende filter","","","","1"]
["","Betjeningsvejledning","","","","1"]
["El-ledning","m","","","","1.8"]
["Power supply","Fase","","","","1~"]
["","Frekvens","","","Hz","50/60"]
["","Strømspænding","","","V","220-240/220-230"]
["Driftsstrøm","Luftrensningsfunktion","","Turbo","A","0.32"]
["","","","Mellem","A","0.14"]
["","","","Lav","A","0.10"]
["","","","Lydsvag","A","0.08"]
["Bemærkninger","","","","","(1) - Det anvendelige rumareal er velegnet til drift af enheden med maksimal ventilatorhastighed (HH). Anvendeligt rumareal angiver arealet, hvor en vis mængde støvpartikler kan fjernes på 30 minutter. (JEM 1467)"]
["","","","","","(2) - Konverteret til NRCC-standarder fra testværdier i overensstemmelse med JEM1467."]
["","","","","","(3) - Konverteret til CADR-standarder fra testværdier i overensstemmelse med JEM1467."]
["","","","","","(4) - Driftstøjniveauerne er gennemsnittet af værdierne, der er målt i 1 meters afstand fra frontsiden, venstre side, højre side og over enheden. (Disse er lig med værdierne i et lyddødt rum)"]
["","","","","","(5) - Elektrostatisk HEPA-filter er monteret i enheden."]
["","","","","","(6) - Anden funktion: Funktion for aktiv plastformning. Funktion for automatisk genstart."]