{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":7,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FUQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FUQ71CVEB","FUQ100CVEB","FUQ125CVEB"]
["Lydtryk","Varme","Høj","dBA","41","46","47"]
["","","Nom.","dBA","38","42","43"]
["","","Lav","dBA","35","39","40"]
["","Køle","Lav","dBA","35","39","40"]
["","","Høj","dBA","41","46","47"]
["","","Nom.","dBA","38","42","43"]
["Standardtilbehør","Installationsvejledning","","","Installationsvejledning","Installationsvejledning","Installationsvejledning"]
["","Betjeningsvejledning","","","Betjeningsvejledning","Betjeningsvejledning","Betjeningsvejledning"]
["","Overensstemmelseserklæring","","","Overensstemmelseserklæring","Overensstemmelseserklæring","Overensstemmelseserklæring"]
["","Afløbsslange","","","Afløbsslange","Afløbsslange","Afløbsslange"]
["","Klemme til metal","","","Klemme til metal","Klemme til metal","Klemme til metal"]
["","Spændeskive til ophængsbeslag","","","Spændeskive til ophængsbeslag","Spændeskive til ophængsbeslag","Spændeskive til ophængsbeslag"]
["","Klemmer","","","Klemmer","Klemmer","Klemmer"]
["","Spændeskive til klemme","","","Spændeskive til klemme","Spændeskive til klemme","Spændeskive til klemme"]
["","Paknings isoleringsmateriale og tætningsmateriale","","","Paknings isoleringsmateriale og tætningsmateriale","Paknings isoleringsmateriale og tætningsmateriale","Paknings isoleringsmateriale og tætningsmateriale"]
["","Knæ","","","Knæ","Knæ","Knæ"]
["","Installationsmønster","","","Installationsmønster","Installationsmønster","Installationsmønster"]
["","Blokeringsmateriale","","","Blokeringsmateriale","Blokeringsmateriale","Blokeringsmateriale"]
["","L-bøjet rør","","","L-bøjet rør","L-bøjet rør","L-bøjet rør"]
["","Skruer","","","Skruer","Skruer","Skruer"]
["","Ikke vævet stof","","","Ikke vævet stof","Ikke vævet stof","Ikke vævet stof"]
["Styresystemer","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Trådløs fjernbetjening","","","BRC7C58","BRC7C58","BRC7C58"]
["Piping connections","Flydende","UD","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","UD","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Drain","","","VP25 (OD Ø32.0)","VP25 (OD Ø32.0)","VP25 (OD Ø32.0)"]
["Lydeffektniveau","Køling","","dBA","59","64","65"]
["","Opvarmning","","dBA","59","64","65"]
["Mål","Enhed","Bredde","mm","950","950","950"]
["","","Dybde","mm","950","950","950"]
["","","Højde","mm","198","198","198"]
["Kabinet","Materiale","","","Plast","Plast","Plast"]
["","Colour","","","Frisk hvid","Frisk hvid","Frisk hvid"]
["Vægt","Enhed","","kg","25","26","26"]
["Dræn-op højde","mm","","","600","600","600"]
["Power supply","Fase","","","1~","1~","1~"]
["","Frekvens","","Hz","50/60","50/60","50/60"]
["","Navn","","","VE","VE","VE"]
["","Strømspænding","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]